附件1

**询价响应文件**

|  |
| --- |
| 致：汉中市农业技术推广与培训中心 |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |
| 法定地址 |  |
| 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 报价与声明 | 项目名称 | 汉中市农业技术推广与培训中心水稻进口台式高速冷冻离心机（5430R）采购询价 |
| 授权代表 |  | 职务 |  |
| 作为招标方郑重声明 |
| A | 依据招标文件的内容要求，提供完全满足采购需求的合格产品和售后服务保障。 |
| B | 已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全清楚和知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的所有权利。 |
| C | 同意提供与本次招标采购活动相关的其他任何证据和资料。 |
| D | 完全理解最低响应报价不作为成交的唯一条件，且尊重招标小组的评审结论及成交结果。 |
| E | 如若成交，将根据招标文件的要求、招标响应文件及承诺条件，全面签约并履行约定书规定的责任和义务。 |
| 有关本次投标的所有联络函电，请按下列方式联系： |
| 地 址 |  | 邮政编码 |  |
| 电话/传真 |  | 联 系 人 |  |
| 网 址 |  | 手机号码 |  |
| 投标方 | 法定代表人或授权代表 | 签署日期 |
| （企业法人公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

附件2

**汉中市农业技术推广与培训中心**

**进口高速冷冻离心机（5430R）询价单**

|  |
| --- |
|  |
|  |

报价单位（盖章）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 主要技术参数 | 数 量（台） | 单 价（元） | 总价(元) |
| 高速冷冻离心机（5430R） | 进口；离心机最大相对离心力（rcf）：30,130×g；最高转速：17,500rpm；最大容量：48×1.5/2.0ml，角转子6×50ml角转子，2×MTP微孔板转子；从零加速至最高转速所需时间≤14秒，从最高速度减速至零所需时间≤15秒；离心计时：30秒-99小时59分钟，可连续离心；自动识别转子，进行转速限制；有SOFT软刹车功能；噪音<58dB；控温范围：－11℃至40℃；FastTemp快速预冷功能；腔体带冷凝水槽；ECO自动待机功能；配置：主机1台、30\*1.5/2.0ml角转子1个 | 1 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 合计 | 大写：小写： |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

交货时间： 2023年6月 20日前

|  |
| --- |
|  |

交货地点：项目单位指定地点

**法定代表人授权书**

汉中市农业技术推广与培训中心：

 公司法定代表人（姓名、职务） 特授权 （单位）的 （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义处理一切与汉中市农业技术推广与培训中心高速冷冻离心机（5430R）采购项目有关的招投标及合同执行和完成事宜。

附：

全权代表姓名 性别 职务

通讯地址：

邮政编码：

电 话： 传真：

单位名称（公章）：

法定代表人（签字）：

本授权有效期：自 年 月 日起至 年 月 日

授权时间： 年 月 日